|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Image result for logo fakultas teknologi pertanian | FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Kode/No: 01000 07302 |
| Tanggal: 6 April 2017 |
| INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN ALAT HAND SEALER | Revisi: 0 |
| Halaman: 1 dari 10 |

**INSTRUKSI KERJA**

**PENGGUNAAN ALAT HAND SEALER**

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tandatangan** |
| 1. Perumusan | Rizky L.R. Silalahi, STP, M.Sc | Ketua GJM FTP |  | 6 April 2017 |
| 2. Pemeriksaan | Agustin Krisna Wardana, STP, | Wakil Dekan I FTP |  | 6 April 2017 |
| 3. Persetujuan | Dr. Ir. Sudarminto S.Y | Dekan FTP |  | 6 April 2017 |
| 4. Penetapan | Dr. Ir. Sudarminto S.Y | Dekan FTP |  | 6 April 2017 |
| 5. Pengendalian | Rizky L.R. Silalahi, M.Sc | Ketua GJM FTP |  | 6 April 2017 |

**Daftar Isi**

Halaman depan dan pengesahan i

Daftar isi ii

Tujuan 1

Ruang lingkup 1

Prinsip 1

Dokumen /Peralatan (disesuaikan dengan unit kerja) 1

Prosedur/cara kerja (disesuaikan dengan unit kerja) 1

Bagan alir 2

1. **Tujuan**

Memastikan pemakaian dan pengoperasian *hand sealer* sesuai prosedur agar kegiatan praktikum dan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar.

1. **Ruang lingkup**

Proses kegiatan praktikum dan penelitian yang berhubungan dengan pengoperasian *hand sealer*

1. **Prinsip**
2. Mempelajari penggunaan *hand sealer* untuk mengemas bahan dari plastik atau alumunium foil
3. **Peralatan**
4. *Hand sealer*
5. **Prosedur**
6. Hubungkan saklar pada stopkontak
7. Putar sealing time/ sesuai tebal bahan yang dipakai. Semakin tebal bahan angka yang diset semakin besar
8. Letakkan plastik diatas elemen pemanas (usahakan tidak terjadi lipatan)
9. Tekan handle bagian atas sampai lampu menyala dan secara otomatis akan mati dan tahan beberapa saat sampai elemen pemanas agak dingin
10. Angkat/lepaskan handle
11. Cabut saklar dari stop kontak
12. Kembalikan alat pada tempatnya
13. **Bagan Alir**

Mulai

Hubungkan saklar pada stopkontak

Putar sealing time/ sesuai tebal bahan yang dipakai

Letakkan plastik diatas elemen pemanas

Tekan handle bagian atas sampai lampu menyala dan secara otomatis akan mati dan tahan beberapa saat sampai elemen pemanas agak dingin

Selesai

Kembalikan alat pada tempatnya

Angkat/lepaskan handle

Cabut saklar dari stop kontak